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必读：鉴于网上销售平台的诸多限制，很多信息和软件下载链接无法发送。因此官方QQ群和官网是FlyingRC®唯一的客户服务渠道，飞友收到产品后请务必扫描页脚上的二维码进入官方QQ群或官网：www.FlyingRC.cn下载相关固件和寻求技术支持。
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FlyingRC® 是上海玉涵航电智能科技有限公司的电子设备品牌，公司专业从事无人机电子设备、机器人核心电路、 传感器的研发和销售。FlyingRC®产品自2023年上市获得客户的广泛好评和市场热烈反响，截至2026年8月累计销售各类电路产品超过55,000件。产品广泛应用于工业、机器人、救援、环保和检测、航拍、公共安全、零售等领域。独特设计和卓越品质是我们的目标。FlyingRC® 产品寻求销售、定制、装机、OEM、出口等合作，请联系我们客服索取《合作报价》。
公司的代理商遍及淘宝、天猫、京东、亚马逊、全球速卖通等主流国内外电商平台。国内多个行业批量采购我司产品。清华大学、上海交通大学、北京大学、浙江大学等数十所著名高校采购我司产品用于科研或竞赛。产品已销售至美国、英国、马来西亚、新加坡、澳大利亚等十多个国家。
公司技术总监刘玉涵在电路设计领域极具天赋，最近四年共设计了 100 多款电路，为开源平台贡献 39 个项目，他在 2023-2024 两次获得开源平台 X.JLC.com 设计奖，并成为平台认证的最年轻的设计师。他是新加坡国立大学本科全额奖学金获得者，目前就读于电子工程专业航天技术方向。公司技术团队成员来自著名高校并且有丰富的产品经验。
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[bookmark: _Toc136563535]二、产品概述
亲爱的飞友，衷心感谢您选择FlyingRC®！若您是通过FlyingRC®直营店购入产品，且对它爱不释手，恳请留下3张精美实拍图与20字走心好评～作为诚意回馈，我们将返还支付金额3%（最高限额15元）！完成好评后，截图发给在线客服即可。
别忘了关注FlyingRC®淘宝店铺！新品即将惊艳登场，还有会员专享优惠券不定期掉落，助您轻松玩转航模世界。
FlyingRC®闲鱼店铺也值得蹲守，每月超有趣的一元包邮拍卖和幸运抽奖，说不定下一个锦鲤就是您！
加入FlyingRC®官方QQ群更是惊喜满满，这里不仅有技术大神在线答疑，群内还会不定期举办抽奖活动！
几个相关链接贴心附在说明书后，期待与您在各个平台相遇，解锁更多航模乐趣！
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	基础参数
	传  感  器

	型      号
	FlyingRC® F435Wing Mini
	IMU(陀螺仪和加速度计)
	BMI270

	尺      寸
	27.96mm*20.29mm*11.4mm
	气 压 计
	SPA06-003

	安  装 孔
	17.8mm*17.8mm  M1.2
	磁 力 计
	无

	未焊排针质量
	3.1g
	模拟OSD
	AT7456F

	焊好排针质量
	5.1g
	
	

	焊好排针+底座质量
	6.1g
	
	

	主       控
	电源输出

	主控芯片
	AT32F435CGU7（1MB）/ AT32F435CMU7（4MB）
	板载降压模块 BEC
	无

	主频
	288 MHz
	
	

	Flash
	1MB（CGU7）/ 4MB（CMU7）
	
	

	RAM
	384KB
	
	

	接       口
	固件支持

	UART
	3组串口（UART1，UART4 - DJI高清图传接口，UART5）
	INAV
	支持

	PWM
	7（其中一个为LED接口）
	ArduPilot
	不支持

	I2C
	1
	Betaflight
	不支持

	电流 ADC 采样
	无
	PX4
	不支持

	SWD 调试
	无
	
	

	蜂鸣器接口
	1
	工作环境

	LED 灯带接口
	支持WS2812
	VBAT 供电范围
	2.5-30V，1-6S LiPo

	USB - TYPE - C
	板载直插
	电  源  输  入
	5V

	黑匣子存储
	无
	工作温度范围
	-10-100℃

	SBUS
	1
	存储温度范围
	0-40℃
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焊排针，安装底座













新品上市，收货后发3图30字以上好评返现金40元，限22个名额。
与FlyingRC® F4WING Mini飞控相比增加了如下功能：
1.采用国产AT F435主控，主频更高、SRAM大一倍
2.业内首家采用全新的迷你OSD AT7456F芯片，支持模拟图传
3.增加了无源蜂鸣器接口

1. [bookmark: _Toc2028625196]技术参数
[bookmark: _GoBack]主控：AT32F435CGU7（1MB Flash）或 AT32F435CMU7（4MB Flash），384KB SRAM
BMI270陀螺仪
SPA06-003气压计
板载双LDO，传感器独立供电，飞行更稳定。
高清图传直插接口（UART4 / MSP OSD），3*UARTs，1*SBUS，7*PWM（其中一路兼作LED输出），1*I2C
电流计：外置I2C电流计
模拟OSD：AT7456F
电压计：2.5~30V，1~6S LiPo
电源输入：5V
尺寸27.9mm*20.3mm*11.4mm
重量：3.1g（未焊排针）、5.1g（焊好排针）

2. 产品特点
· 超Mini体积：27.9*20.3*11.4mm，仅重3.1克（不含排针，焊完排针后约5.1克）。
· 适用于小型及微型固定翼机型，包括F80、微爪等专用机型，以及Arwing Mini等改装手抛机。
· 支持模拟OSD图传
· AT32F435CGU7（1MB Flash）或 AT32F435CMU7（4MB Flash）主控，288MHz主频，384KB SRAM。
· BMI270六轴IMU（陀螺仪和加速度计）。
· SPA06气压计，国产高精度气压计。
· 板载双LDO，传感器独立供电，飞行更稳定。
· 7PWM输出，3.5串口（SBUS只能算半个串口）。
· Type-C接口直连飞控，可连接电脑并使用INAV Configurator刷写固件和调参。
· 无模拟电流计功能（可以外接I2C协议电流计）。SH1.0 2P接口用于电池电压检测和高清图传直通供电，最高支持6S；该接口不能为飞控本体供电，飞控必须使用外部稳定5V供电。
· 飞控需要5V外部供电。
· 支持高清直插（SH1.0 6P接口），高清OSD（大疆高清，蜗牛高清，OpenIPC等），支持模拟OSD。
· 可直插ELRS接收机，极致减小体积。
· 支持INAV固件。
· 嘉立创量产SMT，PCB工艺：黑色阻焊，沉金，树脂塞孔，4层板
[bookmark: _Toc1970590787][bookmark: _Toc918036508]

[bookmark: _Toc1452068597]三、使用方法
· 请注意：安装时C口朝向机头方向

1. [bookmark: _Toc511520510]布局/LAYOUT
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飞控3D示意图-反面

连接器功能示意图
[image: /data/weboffice/tmp/webword_2097555342/post_object_image_4199588504][image: ]
[bookmark: _Toc1018457930]1.电池电压输入引脚定义
	引脚序号
	引脚名称
	引脚定义

	1
	-
	接电池负极

	2
	+
	接电池正极，仅用于图传直通供电与电压传感器监测；不能为飞控本体供电


 
[bookmark: _Toc337417328]2.高清图传直插引脚定义
	引脚序号
	引脚名称
	引脚定义

	1
	SBUS
	DJI SBUS遥控信号输入 (UART2)

	2
	G
	GND （负极）

	3
	R4
	OSD MSP RX (UART4)

	4
	T4
	OSD MSP TX (UART4)

	5
	G
	GND （负极）

	6
	V
	电池直连供电；连接前确认图传支持电池电压



2. [bookmark: _Toc2062402917]飞控接线及固件
INAV 9.1.0固件与配置资料请从FlyingRC官网对应产品页面下载。
请使用INAV Configurator连接飞控、刷写固件并完成固定翼配置。
本产品仅支持INAV固件。请根据主控版本选择CGU7（1MB）或CMU7（4MB）对应的INAV 9.1.0固件。
固件下载：FlyingRC官网对应产品下载页。
固件可通过INAV Configurator刷写。
下面接线图为通用硬件接线示意。
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外置独立BEC完整接线示意图
（SBUS接收机或ELRS接收机，带罗盘GPS，高清图传）
外置独立BEC可以选择店内售卖的FlyingRC® 5A BEC V1






	插口功能定义表

	丝印
	插口
	定义
	功能
	说明

	DJI
	数字图传
	VCC
	图传电源输入
	主供电，直接接动力电池正极

	
	
	GND
	图传地
	主功率地，与动力电池负极相连

	
	
	TX
	串口发送 TX
	飞控→图传下行数据

	
	
	RX
	串口接收 RX
	图传→飞控上行回传数据

	
	
	GND
	信号参考地
	图传信号专用地线，抗干扰

	
	
	SBUS
	SBUS 遥控信号输入
	接收机 SBUS 信号线接入，接收遥控器指令

	+-
	电源输入
	+
	电源正极
	直接连接电池，注意图传是否兼容电池电压

	
	
	-
	电源负极
	直接连接电池，注意图传是否兼容电池电压

	排针功能定义表（MCU左侧）

	功能
	丝印
	定义
	功能
	说明

	GPS（I2C）
	DA1
	SDA
	I2C 数据总线
	连接板载 / 外置电子罗盘，读取地磁航向数据

	
	CL1
	SCL
	I2C 时钟总线
	罗盘 I2C 通信时钟信号

	
	T5
	TX
	串口 5 发送 TX
	飞控 TX→GPS 模块 RX，下发配置指令

	
	R5
	RX
	串口 5 接收 RX
	GPS 模块 TX→飞控 RX，读取定位坐标数据

	
	4V5
	4V5
	GPS 模块供电
	4.5V 稳压输出，给 GPS供电

	
	GND
	GND
	GPS 模块地
	GPS接地

	CRSF
接收机
	T1
	TX
	串口 1 发送 TX
	飞控 TX→接收机 模块 RX，下发指令

	
	R1
	RX
	串口 1 接收 RX
	接收机 模块 TX→飞控 RX，读取数据

	
	4V5
	4V5
	接收机 模块供电
	4.5V 稳压输出，给 接收机供电

	
	GND
	GND
	接收机 模块地
	接收机接地

	排针功能定义表（MCU下侧）

	功能
	丝印
	定义
	功能
	说明

	SBUS
接收机
	SBUS
	SBUS
	SBUS 遥控信号
	SBUS遥控信号输入；不是电源输出

	
	4V5
	4V5
	接收机 模块供电
	4.5V 稳压输出，给 接收机供电

	
	G
	GND
	接收机 模块地
	接收机接地

	电机 / 舵机
	S1
	PWM输出1
	S1信号输出

	
	5V
	5V
	5VBEC输入>飞控供电

	
	GND
	GND
	接地

	电机
&
舵机
	S2-S6 / LED

	PWM输出2-7

	LED焊盘可作为第7路输出

	
	5V
	5V
	电机&舵机供电

	
	G
	GND
	接地
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电调内置BEC完整接线图
（SBUS接收机或ELRS接收机，带罗盘GPS，高清图传）
注意电调BEC输出需要>3A；
[bookmark: _Toc983443115]3A BEC 可为2-3个9克舵机供电；5A BEC可为4-5个9克舵机供电
可以选择店内售卖的FlyingRC® 75A ESC V2.5 (带BEC版)，板载4.5A BEC


1. [bookmark: _Toc537579766]PWM输出功能
	
	
	
	
	
	

	Group1
	PWM  5V
tolerant I/O
	S1
	PWM输出1
	TIM8_CH4
	DMA/DShot

	
	
	S2
	PWM输出2
	TIM8_CH3
	DMA/DShot

	Group2
	
	S3
	PWM输出3
	TIM1_CH3N
	DMA/DShot

	
	
	S4
	PWM输出4
	TIM1_CH1
	DMA/DShot

	Group3
	
	S5
	PWM输出5
	TIM2_CH4
	DMA/DShot

	
	
	S6
	PWM输出6
	TIM2_CH3
	DMA/DShot

	Group7
	
	LED
	PWM输出7 / LED
	TIM3_CH4
	DMA/DShot

	
	
	
	
	

	输出通道对DShot与常规PWM混合工作模式设有分组限制：即对某一分组内的任一输出通道启用DShot协议时，该分组下所有输出通道均需统一配置并作为DShot通道使用，不可与PWM通道混用。 
若同一分组内同时接入舵机与电机，需确保该分组按照舵机规格参数运行最低PWM频率。例如：若舵机最高支持50Hz，则该分组下的电调也必须工作在50Hz。




LED接口可接WS2812灯带，并在INAV Configurator中按LED Strip功能配置。
同组（Group）的PWM端口不可同时用于Dshot电调和50Hz PWM舵机
全部接口均可用于DSHOT

2. [bookmark: _Toc1074283343]串口映射
	
	
	
	
	
	

	UART 5V tolerant I/O
	USB
	USB
	
	INAV Configurator
	

	
	TX1 RX1
	USART1
	with DMA
	CRSF / 接收机
	

	
	TX5 RX5
	UART5
	NO DMA
	GPS
	

	
	TX4 RX4
	UART4
	NO DMA
	MSP OSD
	

	
	SBUS
	USART2
	with DMA
	SBUS接收机输入
	

	
	
	
	
	SBUS信号焊盘
	

	
	
	Sbs pad
	SBUS
	
	


INAV固件中的UART接口与推荐用途如下表。
飞控反面高清图传直插接口使用UART4（RX4、TX4），用于MSP OSD。
推荐设备连接：ELRS/CRSF接RX1、TX1（UART1），GPS接RX5、TX5（UART5）。

3. [bookmark: _Toc884449814]I2C设备
	
	
	
	
	
	

	I2C
	I2C1
	5V tolerant I/O
	外置罗盘
	I2C设备
	I2C1

	
	
	
	板载气压计 SPA06-003
	Address
	0x76

	
	
	
	Digital Airspeed I2C 
	I2C设备
	I2C1

	
	
	
	MS4525
	使用前确认INAV支持
	

	
	
	
	DLVLR - L10D
	使用前确认INAV支持
	



内置气压计占用0x76地址，不可在外部接入任何地址为0x76的设备

3. [bookmark: _Toc493445728]排针焊接指导
工具及耗材准备：
数控烙铁/焊台（推荐T12系列或者936系列），焊锡丝（推荐63%含锡量），排针若干（飞控内包含）
焊接指导视频：【FlyingRC® F4Wing Mini 排针焊接演示视频-哔哩哔哩】
焊接Tips：
1. 烙铁刀头比尖头焊接更方便；
2. 不要在焊锡上省钱，好的焊锡比好的烙铁更重要！
3. 当然有一把好的烙铁也很重要，可以选择T12烙铁；
4. 如果锡的流动性变差，可以加焊油（淘宝搜索BGA焊油，可以买安立信品牌）；
5. 注意焊接时不要黏连焊点周围得元器件；
6. 推荐选择焊好排针选项。
备注：信号线需使用硅胶线，飞控接线端子型号为SH1.0，体积较小，插拔时请用手抵住插座后部，以防插座受力脱落。
[bookmark: _Toc1483067367][bookmark: _Toc1150013572]四、技术问题咨询
FlyingRC®技术支持主要通过QQ交流群开展。由于人力有限，暂不提供24小时服务。群内工程师工作时间为周一至周五9:00-18:00，如遇业务繁忙，回复可能延迟，还请群友耐心等候。非工作时间建议留言，工程师上班后将及时处理。
若遇技术问题，建议先查阅产品说明书；也可前往AI平台、B站等渠道获取帮助。同时欢迎群友互相协助，分享已知解决方案。
 
可扫描二维码，加入FlyingRC®官方QQ群，寻求技术交流和下载固件等各类资源。
[image: ]

请注意：本产品仅支持INAV固件；ArduPilot、Betaflight和PX4不支持。技术支持范围以FlyingRC官网发布的INAV固件和说明为准。
[bookmark: _Toc1604375315][bookmark: _Toc1275587989][bookmark: _Toc1963421745]五、维修服务 

1. 保修服务期限及内容
·  质保期：自购买日起1 年。用户在焊接和装机前务必先在地面站测试,产品未焊接、经地面站检测确属原厂质量问题，可免费维修 / 换新。
·  已焊接产品、人为损坏不享受免费保修。
·  配套易损配件不在保修范围内，可至 FlyingRC® 淘宝店另行购买。

2. 若首次使用后没有发现产品存在问题，视为产品性能正常，不存在质量问题。后续使用中出现任何问题，视为用户不规范操作的所致。FlyingRC®提供以旧换新服务
适用条件：用户购买产品1年内，可享受1次优惠以旧换新，需寄回故障产品。
折扣规则：按淘宝店正常售价7折购买全新同款同配置产品；换新品不再享受维修和售后服务。

[bookmark: _Toc1184535787]

六、FlyingRC® 其它产品介绍     
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飞控类

产品1.FlyingRC® F4WSE F405 Pro主控固定翼飞控            本店销量No.1	全新升级、功能更强	FlyingRC官方零售价：140元	中文说明书   Product Manual   去淘宝购买	
产品2.FlyingRC® F4WSE - F405主控固定翼飞控(停产)            	经典产品、设计独特、好评如潮	中文说明书  Product Manual	
产品3.FlyingRC® H7Wlite H743主控固定翼飞控(停产)     	性能强劲，双陀螺仪	FlyingRC官方零售价：299元	中文说明书  Product Manual	
产品4.FlyingRC® H7Wlite Pro H743主控固定翼飞控         本店销量No.7	性能强劲，双陀螺仪,BEC输出能力强	FlyingRC官方零售价：259元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品5.FlyingRC® F4Wing Mini F405主控固定翼飞控           本店销量No.2 	2025年 爆款产品,设计感爆棚,全网最Mini	FlyingRC官方零售价：89元	中文说明书   Product Manual  去淘宝购买	
产品6.FlyingRC® H7D Pro H743主控穿越机飞控                 本店销量No.3 	全新升级、功能更强 	FlyingRC官方零售价：269元/299元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品7.FlyingRC® H7D MK1 H743主控双陀螺仪穿越机飞控(停产)         	算力强大 飞行稳定精准 接口丰富 操控自如	中文说明书   Product Manual	
产品8.FlyinRC® F4D MK1 F405主控 20\30.5孔距 穿越机飞控    本店销量No.9	算力强大 飞行稳定精准 接口丰富 操控自如	FlyingRC官方零售价：129元	中文说明书   Product Manual  去淘宝购买 	


电调类

产品9.FlyingRC® 4IN1 75A ESC 四合一穿越机金封电调   	本店销量No.4	高端产品,英飞凌金封MOS,工艺最佳,单路持续75AFlyingRC官方零售价：269元  	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品10.FlyingRC® 4IN1 45A ESC  四合一穿越机电调	性能出色，性价比高，入门首选 	FlyingRC官方零售价：149元	中文说明书 Product Manual  去淘宝购买	
产品11.FlyingRC® AM32 Dual ESC 40A 二合一电调                本店销量No.12	设计独特，独家产品 用于无人机等空中、陆地、水上双动力设备    FlyingRC官方零售价：89元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品12.FlyingRC® AM32 ESC 75A V2.5单体金封电调                 本店销量No.6	英飞凌金封MOS 工艺出色 过流能力强大 	FlyingRC官方零售价：87元（不带BEC版本）	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	 
产品13.FlyingRC® AM32 ESC单体金封电调控制板(带BEC)	客户可以用自己的功率板，制作不同规格电调	FlyingRC官方零售价：47元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	 
产品14.FlyingRC® AM32 Mini ESC 40A V1单体电调           本店销量No.10	超Mini 用于小型和微型机 过流能力强 运行稳定 FlyingRC官方零售价：43元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	

飞塔类

产品15.FlyingRC® 高阶版飞塔套装 	H743穿越机飞控+四合一穿越机75A金封电调	专业飞行首选，旗舰用料工艺，良心价格	FlyingRC官方零售价：528元	飞控中文说明书   电调中文说明书	FC Product Manual  ESC Product Manual	去淘宝购买	
产品16.FlyingRC® 进阶版飞塔套装 	F405穿越机飞控+四合一穿越机75A金封电调	爆款组合，性能出色，良心价格	FlyingRC官方零售价：398元	飞控中文说明书    电调中文说明书    	FC Product Manual ESC Product Manual	去淘宝购买	
产品17.FlyingRC® 进阶版飞塔套装	H743穿越机飞控+四合一穿越机45A电调	爆款组合，性能出色，价格亲民	FlyingRC官方零售价：408元	飞控中文说明书     电调中文说明书    	FC Product Manual  ESC Product Manual	去淘宝购买	
产品18.FlyingRC® 基础版飞塔套装 	F405穿越机飞控+四合一穿越机45A电调	爆款组合，实惠之选，价格亲民	FlyingRC官方零售价：278元	飞控中文说明书     电调中文说明书    	FC Product Manual  ESC Product Manual	去淘宝购买	
产品19.FlyingRC® 固定翼飞塔套装 	F4WSE PRO飞控+二合一40A电调	独特设计、独家产品、爆款组合	FlyingRC官方零售价：237元	飞控中文说明书      电调中文说明书  	FC Product Manual   ESC Product Manual	去淘宝购买	

 
BEC 降压电路类

产品20.FlyingRC® 10A 12S BEC降压模块                                	多电压可选 行业首选，物美价廉	FlyingRC官方零售价：74元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品21.FlyingRC® 10A 8S BEC降压模块                                	多电压可选 行业首选，物美价廉	FlyingRC官方零售价：36元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品22.FlyingRC® 5A 6S BEC降压模块  本店销量No.5	多电压可选，持续5A输出 	FlyingRC官方零售价：17元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品23.FlyingRC® Mini BEC For DJI O4	独立降压，稳定供电，让飞行更安全	FlyingRC官方零售价：18元  	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	


模块类
产品24.FlyingRC® RM3100 SPI Module 罗盘模块	超高分辨率、低功耗、行业首选	FlyingRC官方零售价：129元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品25.FlyingRC® L4CAN RM3100 CAN总线罗盘模块	行业首选，物美价廉 	FlyingRC官方零售价：199元	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	





其他类

产品26.FlyingRC® 10A 12S 400A穿越机分电板                      本店销量No.8	行业首选，物美价廉	FlyingRC官方零售价：109元	中文说明书  Product Manual 去淘宝购买 	
产品27.FlyingRC®  ELRS 2.4G 分集ELIS接收机                 本店销量No.11 	真分集接收,温度补偿，高功率接收  	FlyingRC官方零售价：109元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品28.FlyingRC®  AM32电调调参器   	支持BL，BL32，AM32 简单好用  	FlyingRC官方零售价：9.9元/7.9元（A口/C口）焊好	FlyingRC官方零售价：6.9元/5.9元（A口/C口）自己焊	中文说明书 Product Manual 去淘宝购买	
产品29.FlyingRC® I2C无空速管数字新款空速计   	一体设计，全网最Mini MS4525D协议，I2C接口	FlyingRC官方零售价：95元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品30.FlyingRC® 无空速管数字空速计   	一体设计，全网最Mini MS4525D协议，I2C接口	FlyingRC官方零售价：    95元 	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品31.FlyingRC® I2C 外置电流计  	一体设计，全网最Mini MS4525D协议，I2C接口	FlyingRC官方零售价：39元 	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	
产品32.FlyingRC® L4 CAN RC/GPS Adapter  CAN总线串口&PWM扩展板   	长距离传输，高速率，稳定性强	FlyingRC官方零售价：46元	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买 	
产品33.FlyingRC® U-Blox M10 GPS	支持各种开源飞控 多尺寸可选 搜星能力强 性价高	FlyingRC官方零售价：68元(18*18mm款)	中文说明书  Product Manual  去淘宝购买	


 
			
FlyingRC®官网	www.FlyingRC®.cn	淘宝店铺	闲鱼店铺	群号1016199449

公司地址：上海市闵行区竹园路559号必翔科技园9栋1002A
电话:021-58204886 手机:13122492475   微信:13122492475、18019464804  

[image: ]官方QQ客户交流群   FlyingRC®地址：上海市闵行区竹园路559号必翔科技园9栋1002A1
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